Szczecin ……………………….

**Oferta cenowa dla Internatu XIII LO w ZSO nr 7, ul. Pokoju 48 Szczecin**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług bez wezwania ze strony Zamawiającego polegających na:

1. Utrzymaniu w ciągłym ruchu technologicznym przy zapewnieniu prawidłowych parametrów pracy kotłowni głównej oraz kotłów do podgrzewu CWU i CO.

2. Wykonywaniu przeglądów, kontroli i konserwacji, które wynikają z instrukcji obsługi kotłów oraz badań, prób poszczególnych urządzeń kotłowni i czynności wynikających z przepisów UDT (jeżeli urządzenia kotłowni podlegają kontroli UDT).

3. Sprawdzaniu działania i konserwacji urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych: instalacji technologicznej kotłowni, instalacji gazowej, spalinowej, wentylacyjnej i nawiewnej, łącznie ze sporządzeniem stosownych protokołów.

4. Sprawdzaniu instalacji elektrycznej, AKPiA kotłowni.

5. Konserwowaniu, kontrolowaniu regulacji działania kotłów gazowych a w szczególności sprawdzaniu: stanu palników kotłów, elektrod zapłonowych, dysz, komory spalania, oraz regulatorów automatycznych pracy kotła.

6. Sprawdzaniu prawidłowego działania elektronicznych regulatorów c.o. i c.w.u. oraz regulacji elektronicznych sterowników kotłów gazowych (korekta krzywej grzania, ustawienie temperatur, ustawienia ciśnienia gazu i powietrza przy palnikach, ustawienie cykli dobowych i tygodniowych pracy kotłów itp.)

7. Sprawdzaniu poprawności działania armatury kontrolno - pomiarowej (termometry, manometry, przepływomierze, liczniki ciepła) raz w roku. Sprawdzenie nie obejmuje legalizacji.

8. Konserwowaniu i sprawdzaniu nastaw zaworów regulacyjno-pomiarowych c.o. i cyrkulacji c.w.u. zamontowanych w kotłowni.

9. Wykonaniu przed każdym sezonem grzewczym szczegółowego przeglądu kotłowni głównej oraz kotłów do podgrzewu c.w.

10. Czyszczeniu filtrów, filtroodmulników - co najmniej **raz na trzy miesiące**.

11. Czyszczeniu filtrów na instalacji wody zimnej, cyrkulacji c.w.u. co najmniej **raz na trzy miesiące.**

12. Usuwaniu ewentualnych przecieków w obrębie kotłowni.

13. Utrzymywaniu stałej gotowości do usunięcia ewentualnych awarii. Przybycie do kotłowni

w celu usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż trzy godziny.

14. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń bez których praca kotłowni jest niemożliwa takich jak pompy obiegowe, naczynia przeponowe itp., zastosowanie urządzeń zastępczych do czasu usunięcia awarii.

15. Kontrolowaniu i rejestrowaniu w Książce kotłowni parametrów pracy kotła i innych urządzeń zainstalowanych w kotłowni - **co 30 dni**.

16. Udział w badaniach okresowych UDT.

17. Konserwacji, obsługi i przeglądu jednego kotła gazowego do podgrzewu ciepłej wody w mieszkaniu służbowym.

18. Zgłaszania Zamawiającemu wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania kotłowni głównej oraz kotłów do podgrzewu c.w.

19. Sporządzanie pisemnej inwentaryzacji urządzeń będących na wyposażeniu kotłowni raz w roku.

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

cena jednostkowa za miesiąc netto:

cena jednostkowa za miesiąc brutto:

stawka podatku VAT:

termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury.

,,Oświadczam, ze dokonałem wizji lokalnej miejsca wykonywania serwisu i nie wnoszę uwag do przedmiotu zamówienia”,

…………………..

data i podpis Wykonawcy